## 附件二 工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **工程量** | **单位** | **说明** |
| 1 | 原防火门双门拆除 | 29 | 樘 | 1.门窗洞口尺寸：防火门双门拆除 2.本项拆除为保护性拆除3.符合设计及规范要求 |
| 2 | 原防火门单门拆除 | 23 | 樘 | 1.门窗洞口尺寸：防火门单门拆除 2.本项拆除为保护性拆除3.符合设计及规范要求 |
| 3 | 搬运堆放 | 1 | 项 | 1.将拆除后的防火门保护性搬运堆放2.符合设计及规范要求 |
| 4 | 墙体拆除 | 1230 | m2 | 1.砌体名称：砖墙2.砌体材质：砖墙3.拆除高度：3.78m4.拆除砌体的截面尺寸：拆除墙体厚度0.2m5.砌体表面的附着物种类：详设计6.符合设计及规范要求 |
| 5 | 新砌墙位置地面找平层开槽 | 228 | m2 | 1.剔除原有找平或贴砖层，让新砌墙与楼板面结合 2.开槽位置及尺寸详设计，符合设计及规范要求  |
| 6 | 新旧墙位置墙体植筋 | 188 | m2 | 1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋φ6 （材料进场提供材料合格证；采购方查验） 2.做法：植入长度90mm，压入砌体内的长度为700mm，端部呈90度勾。竖向方向间距600mm以内设置,且须剔除旧墙位置原白灰层。3.符合设计及规范要求 |
| 7 | 墙体新建（加气混凝土隔墙） | 760 | m2 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：200厚实心加气混凝土砖 （材料进场提供材料合格证；采购方查验） 2.墙体类型 ：实心墙3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M54.符合设计及规范要求（） |
| 8 | 墙体新建（轻钢龙骨墙） | 285 | m2 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢龙骨2.隔离层材料种类、规格 ：100厚隔音棉3.基层材料种类、规格 :阻燃板基层4.面层材料品种、规格、颜色 ：双层石膏板饰面5.压条材料种类、规格：综合6.符合设计及规范要求供应商报价时提供轻钢龙骨品牌： 石膏板品牌： 阻燃版品牌： （材料进场提供材料合格证；采购方查验）  |
| 9 | 轻质隔墙 | 40 | m2 | 1.轻质隔墙 2.具体做法详设计3.符合设计及规范要求 |
| 10 | 构造柱 | 5 | m2 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土2.混凝土强度等级：C303.符合设计及规范要求 |
| 11 | 过梁（1200mm） | 28 | m2 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土2.混凝土强度等级：C253.符合设计及规范要求 |
| 12 | 过梁（2000mm） | 38 | m2 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土2.混凝土强度等级：C253.符合设计及规范要求 |
| 13 | 原旧防火门安装（双门） | 19 | m2 | 1.原防火门双门安装2.其他：符合设计及规范要求 |
| 14 | 原旧防火门安装（单门） | 13 | m2 | 1.原防火门单门安装2.其他：符合设计及规范要求 |
| 15 | 原旧防火门安装后门套灌浆 | 32 | m2 | 原旧防火门安装后门套灌浆 |
| 16 | 定制直播间门 | 2 | 樘 | 1.门代号及洞口尺寸：综合2.门框或扇外围尺寸：综合3.门框、扇材质：定制成品实木免漆木门，门楣、门套等综合考虑在综合单价中4.合页、门锁等五金件综合考虑在综合单价中5.门及门锁的颜色、样式：满足甲方选样要求6.工程量计算规则：按入户门洞口图示尺寸按面积计算7.符合设计及规范要求供应商报价时提供门品牌（ 材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 17 | 过道地砖成品保护 | 438 | m2 | 过道地砖铺设保护地膜 |
| 18 | 旧墙体建筑垃圾外运 | 1 | m2 | 人工及建渣处理费，卫生清理费 |
| 1 | 原地面水泥砂浆找平层拆除 | 4 | m2 | 1. 拆除部位 ：综合2. 抹灰层种类：水泥砂浆找平层3.符合设计及规范要求 |
| 2 | 地砖铺贴 | 98 | m2 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3干拌水泥砂浆找平层2.结合层厚度、砂浆配合比 ：10mm厚1：3干拌水泥砂浆粘结层3.面层材料品种、规格、颜色 ：600\*600玻化砖铺贴、靠墙200宽波导线4.嵌缝材料种类 ：专用勾缝剂勾缝5.防护层材料种类 ：综合6.酸洗、打蜡要求：综合7.符合设计及规范要求供应商报价时提供砖品牌 （材料进场提供材料合格证；采购方查验） ： |
| 3 | 地砖踢脚线铺贴 | 1214 | m | 1.踢脚线高度 ：100mm2.粘贴层厚度、材料种类 ：10mm厚1：3干拌水泥砂浆粘结层3.面层材料品种、规格、颜色 ：瓷砖踢脚线4.防护材料种类：综合5.符合设计及规范要求 |
| 4 | 墙顶面腻子 | 2700 | m2 | 1.基层类型 ：天棚结构面 2.腻子种类 ：成品腻子粉，种类满足设计要求3.刮腻子遍数：满刮腻子，遍数及厚度满足设计要求4.符合设计及规范要求供应商报价时提供腻子品牌（需满足国家室内装修环保要求，材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 5 | 墙顶面乳胶漆 | 2700 | m2 | 1.基层类型：腻子面 2.油漆品种、刷漆遍数：墙面乳胶漆（颜色综合考虑，满足业主要求），一底两面 （封底漆一道，干燥后再做两遍面漆）3.部位：标准层墙面4.符合设计及规范要求供应商报价时提供漆品牌（满足国家十环环保认证， 材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 6 | 墙面银镜 | 130 | m2 | 1.镜面玻璃品种、规格 ：银镜2.框材质、断面尺寸 ：详设计3.基层材料种类 ：木工板基层4.防护材料种类：综合5.符合设计及规范要求 |
| 7 | 墙面银镜不锈钢收边、形体房不锈钢踢脚线 | 170 | m | 1.踢脚线高度 ：50mm2.基层材料种类、规格 ：木工板基层3.面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢踢脚线4.符合设计及规范要求 |
| 8 | 形体房不锈钢把杆 | 33.6 | m | 定制不锈钢把杆 （材料进场提供材料合格证；采购方查验）  |
| 9 | 过道吊顶 | 98 | m2 | 1.吊顶形式：平顶、叠级综合考虑，2.吊杆规格：Ф10钢筋吊杆 （材料进场提供材料合格证；采购方查验） ，中距横向≤1200纵向≤1100，吊杆上部与预留钢筋吊环固定(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)，遇有结构梁时需要用化学螺栓(M8X110)做固定件3.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50X20)中距1200，U型轻钢次龙骨CB60X27中距429，U型轻钢主龙骨，CB60X27(或CB50X20),中距≤1200 4.面层材料品种、规格：600\*600矿棉板 （材料进场提供材料合格证；采购方查验），上下错缝拼接，用自攻螺钉与龙骨固定 (阳角部位需安装成品L型护角)5.应用位置：过道6.符合设计及规范要求 |
| 10 | 过道吊顶格栅灯 | 9 | 盏 | 1.名称：600\*600T5LED格栅灯2.灯具类型、型号规格：600\*600T5LED3.支架制作安装4.附件配置：含灯头盒至灯具的电线、护套软管(含金属软管）、焊压接线端子、接地等综合考虑5.安装方式综合考虑6.符合设计及规范要求供应商报价时提供灯具品牌（材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 11 | 前厅机房教室吊顶 | 120 | m2 | 1.吊顶形式：平顶、叠级综合考虑，2.吊杆规格：Ф10钢筋吊杆（材料进场提供材料合格证；采购方查验），中距横向≤1200纵向≤1100，吊杆上部与预留钢筋吊环固定(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)，遇有结构梁时需要用化学螺栓(M8X110)做固定件3.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50X20)中距1200，U型轻钢次龙骨CB60X27中距429，U型轻钢主龙骨，CB60X27(或CB50X20),中距≤1200 4.面层材料品种、规格：600\*600矿棉板，上下错缝拼接，用自攻螺钉与龙骨固定 (阳角部位需安装成品L型护角)5.应用位置：过道6.符合设计及规范要求供应商报价时提供灯具品牌（材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 12 | 二层原有柜子分拆运输安装 | 54 | m2 | 二层原有柜子分拆、运输、安装 |
| 13 | 三层原有柜子分拆运输安装 | 7.8 | m2 | 三层原有柜子分拆、运输、安装 |
| 14 | 调酒咖啡教室打孔 | 10 | 个 | 1.名称 ：调酒咖啡教室打孔2.规格 ：详设计3.类型 ：详设计4.符合设计及规范要求 |
| 15 | 调酒咖啡教室吧台柜体 | 4 | m | 1.定制免漆多层实木地柜2.符合设计及规范要求供应商报价时提供板材环保等级（E0级及以上，材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 16 | 调酒咖啡教室吧台石材台面 | 11 | m2 | 1.米色人造石台面2.做法详设计3.符合设计及规范要求 |
| 17 | 调酒咖啡教室操作台 | 3.45 | m | 1.调酒咖啡教室操作台2.做法详设计3.符合设计及规范要求 |
| 18 | 调酒咖啡教室吊柜 | 3.45 | m | 1.定制免漆多层实木吊柜2.做法详设计3.符合设计及规范要求供应商报价时提供板材环保等级（E0级及以上，材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 19 | 调酒咖啡教室学生操作台 | 5 | 个 | 1.调酒咖啡教室学生操作台2.做法详设计3.符合设计及规范要求供应商报价时提供板材环保等级（E0级及以上，材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 20 | 调酒咖啡教室水盆、龙头 | 6 | 个 | 1.材质 ：成品不锈钢水盆、龙头2.规格、类型 ：综合考虑3.组装形式 ：综合考虑4.附件：含连接排水管道的存水弯、连接给水管道的冷水金属软管、角阀、水龙头等相关附件安装，清单综合考虑5.符合设计及规范要求 |
| 21 | 财务大数据实训室讲台 | 1 | m | 1.财务大数据实训室讲台2.做法：钢架基础，双层木工板基层，强化地板饰面，H=250,分两段做、可移动（尺寸5.0\*1.2\*0.2）3.符合设计及规范要求 |
| 22 | 地面开线槽及恢复 | 2607 | m2 | 地面开线槽及恢复 |
| 23 | 水电改造 | 2607 | m2 | 按设计图纸布置供应商报价时提供电线品牌（材料进场提供材料合格证；采购方查验）： 网线品牌：水管品牌： 空气开关品牌 |
| 24 | 教室吊灯 | 221 | 盏 | 1.名称：教室吊灯2.灯具类型、型号规格：国标教室护眼灯（1.2\*0.3）3.支架制作安装4.附件配置：含灯头盒至灯具的电线、护套软管(含金属软管）、焊压接线端子、接地等综合考虑5.安装方式综合考虑6.符合设计及规范要求供应商提供灯具品牌（系列，材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 25 | 开关 | 26 | 个 | 1.名称：开关2.型号、规格：综合考虑3.安装形式：明装暗装综合考虑，安装高度满足设计要求4.样式、颜色：满足图纸设计要求5.其他：符合设计及规范要求供应商报价时提供开关品牌（材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 26 | 插座 | 1195 | 个 | 1.名称：插座2.型号、规格：综合考虑3.安装形式：明装暗装综合考虑，安装高度满足设计要求4.样式、颜色：满足图纸设计要求5.其他：符合设计及规范要求供应商报价时提供插座品牌（材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 27 | 网插 | 64 | 个 | 1.名称：网插2.型号、规格：综合考虑3.安装形式：明装暗装综合考虑，安装高度满足设计要求4.样式、颜色：满足图纸设计要求5.其他：符合设计及规范要求供应商报价时提供网插品牌（材料进场提供材料合格证；采购方查验）： |
| 28 | 地面地胶恢复 | 2607 | m2 | 对原地胶保护，及对因施工切槽、损坏的地胶局部修补 |
| 1 | 措施费 | 2700 | m2 | 材料运输费，脚手架费，安全文明施工费，二次搬运费 |
| 2 | 垃圾清运费 | 2700 | m2 | 垃圾清运费 |
| 3 | 完工保洁费 | 2700 | m2 | 人工辅材费 |