## 主要成交标的信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 瑜伽毯 | 材质：仿羊绒（双面尼）规格：200cmX150cm重量：约1.2公斤 | 50 | 张 |
| 2 | 木质瑜伽砖 | 材质：橡树皮 规格：23\*15\*7.5cm 重量：750g | 60 | 个 |
| 3 | 体测仪 | 测量频率：5KHz, 50KHz, 250KHz  测量方法：多频生物电阻抗法 DSM-BIA Method  测量参数：3 个频率 5 个节段共 15 个电阻抗值  电击：8 点接触式电极  电阻范围：100～1000Ω  恒定电流：500μA  显示屏：10.1寸彩色触摸显示屏1920x1080分辨率  数据接口：USB接口、HDMI高清接口、RJ45网口  测试身高范围：50-210cm  测试体重范围：10-250kg  测试年龄范围：7-99岁  输出参数：体重、总水分(TBW)、蛋白质,、无机盐、体脂肪、去脂体重(FFM)、体脂百分比(PBF)、腰臀比(WHR)、基础代谢率（BMR）、健康评分、节段脂肪、节段肌肉、体重水平、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、、体脂百分比、肥胖水平  测量时间：＜30s  电源：12V 5A  额度功率：＜25W  设备重量：17.5Kg  设备尺寸：650(L)x400(W)x1100(H)mm  打印机：任何打印机型号均可直接连接 | 2 | 台 |
| 4 | BEF血流限制带 | 电子版 | 2 | 台 |
| 5 | 巫毒加压带 | 红色2M\*5CM\*1.3MM | 10 | 卷 |
| 6 | 巫毒加压带 | 红色 3.5M\*5CM\*1.5MM | 10 | 卷 |
| 7 | 心率带 | 心率测量 | 40 | 个 |
| 8 | 皮脂测量尺 | 黑色 | 10 | 个 |
| 9 | 血压计 | 电子显示，智能加压技术，静音设计，高清大屏 | 2 | 台 |
| 10 | 关节活动度测量尺 | 亚力克+箱子 | 2 | 盒 |
| 11 | 磁阻楼梯机 | 1.占地面积：1510\*845\*2090mm 2.台阶高度：210mm 3.台阶有效宽度：560mm 4.器械净重：206KG 5.驱动方式：电机驱动。 6.电机规格：AC220V-2HP 50HZ7.功能显示：时间、攀登高度、卡路里、步数、心率。 | 1 | 台 |
| 12 | 风阻划船器 | 1、搭配SE5200电子表操控。 2、外箱尺寸:1050\*440\*940 mm 3、组立尺寸: 2340\*520\*950 mm 4、净重: 55KGS,毛重:60KGS5、 5.最大载重使用: 150kgs 6、磁阻+风阻双重阻力调节 | 4 | 台 |
| 13 | 药球 | 参数：3kg、5kg、7kg、9kg（共112KG) | 20 | 个 |
| 14 | 弹力带 | 参数：红色、黄色、绿色、蓝色 | 40 | 个 |
| 15 | 六边框训练器 | 健身房私教环形杠铃杆深蹲硬拉奥杆实心六边框举重训 练器，承重300KG，净重24KG，毛重25KG | 4 | 个 |
| 16 | 双手训练拉绳 | 长度：700mm,绳粗：25mm | 2 | 个 |
| 17 | 哑铃 | 参数：30kg、35kg、37.5kg、40kg（共285KG) | 8 | 对 |
| 18 | 地雷架 | 核心力量炮台杠铃炮筒炮架训练健身器地雷架 | 2 | 个 |
| 19 | 普通波速球 | 参数：直径58cm | 20 | 个 |
| 20 | 波速球架 | 参数：5层 | 4 | 个 |
| 21 | 壶铃 | 型号：包胶壶铃12KG | 6 | 个 |
| 22 | 心肺复苏模拟人 | 心肺复苏模拟人半身全人工呼吸心脏按压急救演练假人模特型 | 5 | 套 |
| 23 | 训练背心 | 大号,可印字 | 100 | 件 |
| 24 | 智能动感单车 | 1、净重≥55 KG，最大承重≥150KG，占地面积126×51×110CM。 2、飞轮重量≥18KG，双向惯性轮。 3、机身结构采用一体化焊接钢结构。 4、避震系统采用可调式弹簧避震。 5、竞赛级弹性座椅，可上下、前后多位置调节。 6、一体化浸塑把手，可上下多位置调节。 7、手动无级旋钮式阻力调节。 8、传动采用静音多槽复合橡胶传动带。 9、按压式紧急制动安全系统。 装有方便移动的滚轮。 12、通过中国环境标志II型产品认证。 ★13、产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测。 | 21 | 辆 |