**东苑食堂二楼电灯、风扇等线路改造工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **施工说明及质量要求** |
| 1 | 拆卸、封装 | 5 | 工时 | 原线路拆卸、安全并线封装。 |
| 2 | 餐厅桌凳搬运费 | 5 | 工时 | 因餐厅大量桌凳阻碍施工，需临时搬运、腾挪，施工完毕后恢复摆放 |
| 3 | 控制开关更换 | 4 | 个 | 原16A控制开关更换为，2相三线32A正泰控制开关，人工，材料。 |
| 4 | 墙面开槽、恢复 | 12 | 米 | 控制面板开关安装。水泥、河沙，仿瓷修补，含人工。 |
| 5 | 明装线盒 | 15 | 个 | PVC线盒 |
| 6 | BV4 | 700 | 米 | 国标、塔牌，含人工。 |
| 7 | BV2.5 | 800 | 米 | 国标、塔牌，含人工。 |
| 8 | BV1.5 | 1200 | 米 | 国标、塔牌，含人工。 |
| 9 | φ25配管 | 600 | 米 | PVC 线管，含人工，机具。 |
| 10 | φ20配管 | 900 | 米 | PVC 线管，含人工、机具。 |
| 11 | 膨胀螺栓 | 120 | 个 | 标件，含人工，机具。 |
| 12 | 防水胶布 | 40 | 圈 | 标件，含人工，机具。 |
| 13 | 电工胶布 | 100 | 圈 | 标件，含人工，机具。 |
| 14 | 辅材 | 1 | 批 | 钉卡、抱箍，三通、直接，过桥，90度弯头，45度弯头等辅材含人工。 |
| 15 | 架料 | 1 | 项 | 含租借，运费。 |
| 16 | 完工保洁 | 5 | 工时 | 完工保洁。 |