### 附件二 工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 护栏更换 | 28.6 | ㎡ | 原办公区域锈蚀旧护栏，304不锈钢 |
| 2 | 吊顶 | 97.5 | ㎡ | 含拆除原吊顶，矿棉板 |
| 3 | 墙面处理 | 265 | ㎡ | 旧墙皮铲除、翻新 |
| 4 | 翻新门 | 5 | 樘 | 刷漆、打磨 |
| 5 | 隔断 | 60 | ㎡ | 教学楼1-1分割出干燥间 |
| 6 | 打孔 | 1 | 处 | 直径：10cm |
| 7 | 补漏水点 | 3 | 处 | 教学楼3-3漏水点两处，门卫室一处 |
| 8 | 住宿楼顶更换 | 660 | ㎡ | 住宿楼房顶总面积660㎡，更换西瓦，包含垃圾清运，三楼卫生打扫 |
| 9 | 氧气瓶膨胀挂钩及链条 | 14 | 组 |  |